**Konkurso Nr. 19/7**

**Priedas Nr. 3**

**AUTOMOBILIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ LENTELĖ**

|  |
| --- |
| **1. Bendrieji reikalavimai** |
| 1.1. Automobilis markė, modelis | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 1.2. Automobilio pagaminimo metai | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 1.3. Automobilis turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 1.4. Automobilis privalo turėti tipo atitikimo sertifikatą | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 1.5. Automobilis turi būti pritaikytas eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis (dienos šviesos, programuojamas autonominis šildytuvas)  | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 1.6. Automobilio eksploatacijos garantinis laikotarpis ne mažiau 48 mėnesių ir 150 tūkstančių km | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| **2. Kėbulo tipas** |
| 2.1. Automobilis furgonas su metaliniu kėbulu | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 2.2. Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją) – 6 vietų, galimybė išimti sėdimas vietas antroje eilėje.  | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 2.3. Durų skaičius - ne mažiau 4 | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 2.3.1. Slankiojančios dešinės pusės šoninės durys su langu, vairuotojo pusėje priešais stumdomas duris – langas, langai tamsinti plėvele | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 2.3.2. Galinės durys suveriamos iš dviejų dalių be langų  | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 2.4. Bendra automobilio masė – ne daugiau 3500 kg | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 2.5. Krovumas – ne mažiau 800 kg | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 2.6. Ratų bazė mm – ne mažiau 3600 mm | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 2.7. Krovininė dalis – ne mažiau, mm: |  |
|  Ilgis 2800, aukštis 1750; plotis 1700 | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 2.8. Centrinės dalies prošvaisa (atstumas nuo žemės) ne mažiau 190 mm | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 2.9. Ratų išmatavimai - ne mažesni kaip R16 (viengubi galiniai ratai) | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 2.10. Spalva – balta arba mėlyna | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 2.11. Pertvara tarp keleivio ir krovinės dalies turi būti standi ir vientisa (krovininė dalis turi būti pilnai uždara) | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| **3. Reikalavimai automobilio varikliui bei transmisijai** |
| 3.1. Variklis: dyzelinis arba benzinas  | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 3.2. Variklio galingumas ne mažiau 100 kW  | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 3.3. Pavara: visų keturių varomų ratų (4x4) | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 3.4. Variklio teršalų normų atitikimas ES standartams - ne žemiau EURO 6 | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| **4. Minimalūs reikalavimai automobilio įrangai** |
| 4.1. Vairo stiprintuvas  | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.2. Elektroninis imobilizatorius | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.3. Vairuotojo ir priekyje keleivio saugos oro pagalvės | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.4. Galvos atlošai visiems keleiviams | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.5. Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.6. Apsaugos sistema (turi atitikti draudimo bendrovės KASKO draudimo reikalavimus) | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.7. Gamyklinis radijo imtuvas su antena, garsiakalbiai, laisvų rankų įranga Bluetooth | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.8. Atsarginis ratas normalaus dydžio (analogiškas automobilio ratams) | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.9. Nuotoliniu būdu valdomas gamyklinis centrinis durų užraktas | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.10. Užrakinamas kuro bakas | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.11. Guminių kilimėlių komplektas | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.13. Elektra valdomi bei šildomi šoniniai veidrodėliai | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.14. Elektra pakeliami priekiniai vairuotojo ir keleivio langai | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.15. Oro kondicionierius | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.16. Avarinis ženklas, vaistinėlė, gesintuvas (2 kg masės), šviesą atspindinti liemenė, domkratas, raktas ratų varžtams atsukti | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.17. Metalinė (ne mažiau kaip 2 mm storio) variklio apačios ir karterio apsauga bei sertifikuota priekinio bamperio apsauga | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.18. Universalios M+S padangos | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 4.19. Krovininės dalies grindys, lubos, šonai turi būti apsaugoti nuo pažeidimų. | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| **5. Kiti reikalavimai** |
| 5.1. Automobilio registracija Lietuvoje, valstybinė techninė apžiūra | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 5.1. Techninio aptarnavimo centrų adresai Lietuvoje | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 5.2. Apsaugos sistemos garantinis talonas ir naudojimosi instrukcija | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 5.3. Kuro suvartojimo normą patvirtinantis dokumentas | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 5.4. Automobilio eksploatacijos vadovas (kiekvienai transporto priemonei ir 1 papildomai) | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 5.5. Techninio aptarnavimo periodiškumas garantinio laikotarpio metu 20.000 km arba kas 12 mėnesių | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |
| 5.6. Pažyma dėl transporto priemonės įmontuotos apsaugos sistemos atitikimo apsaugos lygiui | *(Įrašomas konkretus parametras arba Atitinka/Neatitinka)* |

Tiekėjo įgaliotas atstovas Parašas