**Konkurso Nr. GTC-19/11**

**Priedas Nr. 3**

Techninė specifikacija

* 1. Perkami drabužiai turi atitikti Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, reikalavimus, įskaitant standartų:
     1. LST EN ISO 13688:2013 Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai,
     2. LST EN 13402-3:2013 Drabužių dydžių žymėjimas. 3 dalis. Žmogaus kūno matmenys ir intervalai, LST ISO 8559:1995 Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys;
     3. Kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, nurodytų šioje techninėje specifikacijoje arba lygiaverčių standartų reikalavimus.
  2. Perkama avalynė turi atitikti:
     1. standarto LST EN ISO 20345:2012 „Asmeninės apsauginės priemonės. Saugi avalynė“ reikalavimus
     2. standarto LST EN ISO 20347:2012 „Asmeninės apsaugos priemonės. Darbinė avalynė“ reikalavimus;
     3. kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, nurodytų šioje techninėje specifikacijoje arba lygiaverčių standartų reikalavimus.
  3. Perkami drabužiai turi būti paženklinti pagal standarto LST EN ISO 13688:2013 Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai (arba lygiaverčio) reikalavimus ir šią techninę specifikaciją.
  4. Drabužiai turi būti su Bendrovės logotipu. Logotipo uždėjimas vykdomas vadovaujantis Bendrovės stiliaus knyga ir ant kiekvieno 1-ojo darbo rūbų komplekto derinamas su Bendrove.
  5. Logotipo uždėjimo būdas siūlomas tiekėjo, tačiau neturi paveikti darbo rūbo apsauginių savybių ar kitaip pabloginti darbo rūbų kokybės. Logotipas turi gerai matytis ir būti atsparus (nenukristi, nenusilupti ar nenusiplauti) darbo rūbų priežiūros metu visą garantinį laikotarpį.
  6. Bendrovė gali reikalauti pateikti darbo rūbams pasiūti naudojamų (audinių bei atgalinio atspindžio juostų ar kt.), darbo avalynei, spec. kostiumams ir kitoms AAP gaminti panaudotų medžiagų sudėčiai ar techniniams parametrams patikrinti gamintojo parengtas techninių specifikacijų, sertifikatų bei notifikuotose ar akredituotose laboratorijose atliktų bandymų protokolų patvirtintas kopijas.
  7. Kiekviena AAP turi būti paženklinta CE atitikties ženklu (nurodo AAP atitiktį darniųjų standartų reikalavimams, įskaitant sertifikavimo procedūras) ir turėti visus AAP ženklinimo rekvizitus: žymenį, gamintojo informaciją ir naudojimo instrukciją.
  8. Kiekvienas perkamas darbo drabužių vienetas turi turėti žymenį. Žymenyje turi būti tokia informacija:

4.8.1. gamintojas, prekės ženklas ar kita informacija, apibūdinanti gamintoją ar jo įgaliotinį;

4.8.2. gaminimo tipas, prekybinis pavadinimas ar kodas;

4.8.3. dydžio simbolis;

4.8.4. specialiojo Europos standarto numeris (EN...);

4.9. Kiekvienas perkamos avalynės gaminys turi būti aiškiai ir ilgam laikui pažymėtas (reljefu ar įspaudu) nurodant šią informaciją:

* + 1. gamintojo numatytą paskirties tipą;
    2. CE ženklą;
    3. gamintojo pavadinimą;
    4. dydį;
    5. standarto žymenį (EN...).
  1. Kiekvienos AAP rūšies siunta (partija) pirmą kartą pristatant turi turėti šių priemonių kokybę patvirtinančių dokumentų kopijas:
     1. asmeninių apsaugos priemonių gamintojo parengtą atitikties deklaraciją;
     2. asmeninių apsaugos priemonių EC sertifikatą;
     3. Kiekvienos asmeninių apsaugos priemonių rūšies siunta (partija) kiekvieną kartą pristatant turi turėti šių priemonių naudojimo ir priežiūros instrukciją.