**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

***1. Pirkimo objektas ir bendrieji reikalavimai***

* 1. Pirkimo objektas skirstomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis:
     1. 1 pirkimo objekto dalis - *variklinių bėgių transporto mašinų kuro bakų užpildymas dyzelinu iš benzinvežio per kuro apskaitos prietaisą (toliau – kuras) Vilniaus apskrityje*.
     2. 2 pirkimo objekto dalis - *variklinių bėgių transporto mašinų kuro bakų užpildymas dyzelinu iš benzinvežio per kuro apskaitos prietaisą (toliau – kuras) Kauno apskrityje*.
     3. 3 pirkimo objekto dalis - *variklinių bėgių transporto mašinų kuro bakų užpildymas dyzelinu iš benzinvežio per kuro apskaitos prietaisą (toliau – kuras) Šiaulių apskrityje*.
     4. 4 pirkimo objekto dalis - *variklinių bėgių transporto mašinų kuro bakų užpildymas dyzelinu iš benzinvežio per kuro apskaitos prietaisą (toliau – kuras) Klaipėdos apskrityje*.
     5. 5 pirkimo objekto dalis *- transporto priemonių kuro bakų užpildymas dyzelinu iš benzinvežio per kuro apskaitos prietaisą (toliau – kuras) Vilniaus apskrityje*.

1.2 Perkamas kuro kiekis kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai - 60 000 litrų. Tai yra preliminarus kuro kiekis, skirtas pasiūlymų palyginimui. Sutarties galiojimo laikotarpiu Bendrovė kurą pirks pagal poreikį ir neįspareigoja nupirkti visą nurodytą preliminarų kuro kiekį.

1.3. Perkamas kuras, atitinkamai pagal sezoniškumą, turi būti C, E klasės su RRME, A0, A1, A2, atitinkantis LST EN 590:2014/AC:2014 kokybės standartų reikalavimus ir užtikrinantis gerą vidaus degimo variklių darbą tuo metu esančiomis klimatinėmis oro sąlygomis arba lygiavertis.

1.4. Perkamas kuras privalo atitikti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų privalomuosius kokybės rodiklių reikalavimus, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (su pakeitimais).

***2. Reikalavimai kuro pristatymui ir perdavimui***

2.1. Kuras turės būti pristatytas ir išpiltas:

2.1.1. *1 pirkimo objekto dalis* – į variklinių bėgių transporto mašinos kuro bakus geležinkelio stotyse Vilniaus apskrityje: Vilniaus, Panerių, Kirtimų, Valčiūnų, Jašiūnų, Stasylų, Vaidotų,  Lentvario, Trakų, Senųjų Trakų, Rūdiškių, Valkininkų, Matuizų, Varėnos, Marcinkonių, Vievio, Kenos, Kyviškių, Naujosios Vilnios, Bezdonių, Pabradės, Švenčionėlių, Ignalinos, Dūkšto, Turmanto, Utenos.

2.1.2. *2 pirkimo objekto dalis* – į variklinių bėgių transporto mašinos kuro bakus geležinkelio stotyse Kauno apskrityje: Žaslių, Kaišiadorių, Palemono, Kauno, Pravieniškių, Jiesios, Mauručių, Kazlų Rūdos, Pilviškių, Vilkaviškio, Kybartų, Vinčų, Marijampolės, Kalvarijos, Šeštokų, Alytaus, Livintų, Kalnėnų, Gaižiūnų, Jonavos, Rizgonių, Žeimių, Lukšių, Kėdainių, Šilainių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Baisogalos, Gimbogalos.

2.1.3. *3 pirkimo objekto dalis* – į variklinių bėgių transporto mašinos kuro bakus geležinkelio stotyse Šiaulių apskrityje: Obelių, Rokiškio, Skapiškio, Kupiškio, Subačiaus, Panevėžio, Gustonių, Šeduvos, Radviliškio, Pakruojo, Petrašiūnų, Šilėnų, Jonaitiškių, Tytuvėnų, Zoknių, Šiaulių, Kužių, Kuršėnų, Papilės, Akmenės, Viekšnių, Mažeikių, Ventos, Bugenių, Gubernijos, Meškuičių, Joniškio.

2.1.4. *4 pirkimo objekto dalis* – į variklinių bėgių transporto mašinos kuro bakus geležinkelio stotyse Klaipėdos apskrityje: Pavenčių, Raudėnų, Tryškių, Dūseikių, Telšių, Lieplaukės, Tarvainių, Plungės, Šateikių, Kūlupėnų, Darbėnų, Klaipėdos, Draugystės, Rimkų, Kretingos, Kretingalės, Girulių, Vilkyčių, Šilutės, Stoniškių, Pagėgių, Tauragės, Baltakių, Viduklės.

*2.1.5. 5 pirkimo objekto dalis* – į transporto priemonių kuro bakus geležinkelio stotyse ir tarpstočiuose Vilniaus apskrityje: Vilniaus, Panerių, Kirtimų, Valčiūnų, Jašiūnų, Stasylų, Vaidotų,  Lentvario, Trakų, Senųjų Trakų, Rūdiškių, Valkininkų, Matuizų, Varėnos, Marcinkonių, Vievio, Kenos, Kyviškių, Naujosios Vilnios, Bezdonių, Pabradės, Švenčionėlių, Ignalinos, Dūkšto, Turmanto, Utenos.

2.2. Užsakovo vienkartinio užsakymo minimalus kuro kiekis – 1000 litrų (taikoma 1-4 pirkimo objekto dalims); 100 litrų (taikoma 5 pirkimo objekto daliai).

2.3. Tiekėjas privalės užtikrinti, kad kuras būtų pristatomas pagal raštišką Užsakovo užsakymą, ne ilgiau nei per 24 val. nuo užsakymo gavimo momento, arba pagal šalių iš anksto suderintą kuro pristatymo grafiką paros laikotarpiu nuo 08.30 iki 14.00 valandos dienos, kiekvieną dieną, įskaitant šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas.

2.4. Pagal pirkimo sutartį pristatyto kuro nuosavybės teisė Užsakovui pereina tik nuo kuro išpylimo į variklinių bėgių transporto mašinos kuro bakus geležinkelio stotyse nurodytų 2.1. punkte momento, Užsakovo įgaliotam atstovui pasirašius sąskaitą faktūrą ir šalims pasirašius kuro priėmimo-perdavimo aktą. Kuro trūkumo ar praradimo bei kuro kokybės netekimo rizika iki jo išpylimo į kuro talpyklą tenka tiekėjui.

2.5. Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu tiekėjas privalo:

2.5.1. savo sąskaita ir savo transportu, laikantis pirkimo sutarties sąlygų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-117 „Dėl naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimais) naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių, pristatyti ir išpilti kurą į variklinių bėgių transporto mašinos kuro bakus geležinkelio stotyse: nurodytose kiekvienoje pirkimo objekto dalyje. Kuro transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į sutarties kainą;

2.5.2. tiekėjo transporto priemonės turi būti aprūpintos iškrovimo siurbliais atitinkančiais kuro charakteristikas;

2.5.3. kuro gabenimo autocisternos privalo turėti Dipstick sistemą, kuro apskaitos skaitiklius ir/arba elektroninius kuro kiekio autocisternoje matuoklius – skaitytuvus, kurie leistų:

2.5.3.1. matuoti iškraunamo kuro temperatūrą;

2.5.3.2. matuoti iškrauto kuro kiekį litrais faktinėje temperatūroje;

2.5.3.3. perskaičiuoti iškrauto kuro kiekį litrais 15 laipsnių celsijaus temperatūroje įvertinant kuro tankį;

2.5.3.4. parodyti tikslų kuro kiekį, kuris buvo užpiltas terminale.

2.5.4. iškrovus kurą turi būti galimybė atspausdinti kuro iškrovimo ataskaitą, kurioje būtų pateikta informacija, nurodyta 2.5.3. punkte;

2.5.5. tiekti kokybišką kurą, kuris atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

2.5.6. sudaryti sąlygas Užsakovo įgaliotam atstovui apžiūrėti kurą atgabenusią transporto priemonę, jos plombavimą, talpų užpildymą bei paimti mėginius, skirtus atlikti kuro kokybės tyrimus;

2.5.7. kiekvieno pristatymo metu pateikti sąskaitą faktūrą už atgabentą kurą, krovinio važtaraštį, kuro kokybės sertifikatą, transporto priemonės, pristačiusios kurą, kalibravimo ir metrologinės patikros liudijimo kopijas, AB „Orlen Lietuva“ terminalo, esančio Juodeikių km., Mažeikių raj., kainų protokolą, skirtą pristatyto kuro kainos apskaičiavimui. Sutarties šalims sutarus, tiekėjas nurodytus dokumentus gali pateikti elektroniniu būdu.