**KVIETIMAS PATEIKTI KOMERCINĮ PASIŪLYMĄ**

2021-12-20

Lentvaris

1. UAB Geležinkelio tiesimo centras (toliau – Bendrovė) perka tranšėjų kasimo mechanizmą (toliau – Prekė).
2. Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.
3. Prekių kiekis yra nurodytas Priede Nr.1.
4. Techniniai reikalavimai Prekei nurodyti Priede Nr.2;
5. Reikalavimai apklausos dalyvių pasiūlymams:
   1. Apklausos dalyvis (toliau – Dalyvis) privalo pateikti (nurodyti):
   2. Bendrą palyginamąją pasiūlymo kainą be PVM. Kainos užrašomos skaičiais ir žodžiais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos, taikomi Prekėms Lietuvoje, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokius muito mokesčius ir rinkliavas, transportavimo išlaidas, įpakavimo, pakrovimo, tranzito, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekės tiekimu susijusias išlaidas.
   3. Pateikdamas pasiūlymas Dalyvis privalo užpildyti pasiūlymo formą (Priedas Nr. 1)
6. Apklausos Dalyvių pasiūlymai bus vertinimą pagal funkcionalumo išpildymą bei ekonominį naudingumą.
7. Apklausos Dalyvis turi nurodyti savo pasiūlymo galiojimo terminą. Pasiūlymo galiojimo terminas neturi būti trumpesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
8. Bendrovė nekompensuoja ir neatsako už Dalyvio turėtas dalyvavimo Apklausoje bei dokumentų rengimo išlaidas.
9. Prekių Tiekėjui (toliau-Tiekėjas) už laiku pristatytas ir priimtas prekes bus mokama per 30 kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo-perdavimo akto bei sąskaitos – faktūros pasirašymo dienos.
10. Dalyvio pateiktas pasiūlymas bus atmestas, jei pasiūlymas pateiktas pasiūlymas neatitiks techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų.
11. Pasiūlymą prašome pateikti iki 2021 m. gruodžio 29 d. 17:00 val. elektroniniu pašto adresu: [konkursai@gtcpirkimai.lt](mailto:konkursai@gtcpirkimai.lt);
12. Pateikdamas pasiūlymą Dalyvis pareiškia ir garantuoja, kad susipažino su visomis šios Apklausos dokumentų nuostatomis ir kad priima juos kaip vientisą ir nedalomą dokumentą bei sutinka su visomis Apklausos nuostatomis.
13. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jokie pasiūlymų pakeitimai bei kiti dokumentai, jeigu to neprašo Bendrovė, nepriimami.
14. Bendrovė bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos prekės, paslaugos ar darbai tapo nereikalingais arba nėra lėšų jiems apmokėti ir kt.)
15. Prekių tiekimo Sutarties projektas pateiktas Priede Nr.3.
16. Pirkimo-pardavimo sutartis bus patvirtinama Šalims pasirašius el. parašais, jeigu Šalys raštu nesutars kitaip.

Atsakingas asmuo – Arvydas Mordosas tel. 8620 28728;

El. p. [Arvydas.mordosas@gtc.lt](mailto:Arvydas.mordosas@gtc.lt)

**Įmonės pavadinimas**

**Priedas Nr. 1**

UAB Geležinkelio tiesimo centras

Apklausos pavadinimas

\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| **Tiekėjo adresas** |  |
| **Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos** |  |
| **Telefono numeris** |  |
| **El. pašto adresas** |  |
| **Banko pavadinimas** |  |
| **Sąskaitos Nr.** |  |
| **Įmonės kodas** |  |
| **PVM mokėtojo kodas** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina 1 kompl. be PVM | Bendra kaina, be PVM |
| 1. | Tranšėjų kasimo mechanizmas | Kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Papildomi priedai baziniam funkcionalumui papildyti (išvardinti) | Kompl | 1 |  |  |
| Iš viso € be PVM: | | | | |  |

Priedas Nr.2

**Tranšėjų kasimo mechanizmus PIRKIMO**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Įrangos tiekėjas privalės pateikti visus įrangos privalumus ir trūkumus.

Įrangos planuojamas pagrindinis panaudojimas – optikos ir signalizacijos kabelių klojimo darbai įvairaus tankumo grunte, įvairaus reljefo sąlygomis.

Įrenginio privalumas – savaeigis. Galima siūlyti alternatyvą – priedą prie kitos technikos.

Su siūloma įranga privalo pateikiama užpildyta lentelė:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas | Siūlomo gaminio atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas |  |  |
| 2. | Važiuoklė – ratinė / vikšrinė |  |  |
| 3. | Važiavimo greitis | ≥25 km/val (ratinei) ≥10 km/val (vikšrinei) |  |
| 4. | Kasamos tranšėjos plotis (cm) | ≥20 |  |
| 5. | Kasamos tranšėjos pločio keitimo galimybė |  |  |
| 6. | Kasamos tranšėjos gylis (cm) | ≥100 |  |
| 7. | Tranšėjos įrenginio kasimo tipas (grandine, kitas) |  |  |
| 8. | Šoninės grunto nustūmimo sraigės |  |  |
| 9. | Vidutinis kasimo/klojimo greitis minkštame grunte |  |  |
| 10. | Kabelio klojimo sistema ir priedai |  |  |
| 11. | Gylio palaikymo sistema (rankinė/automatinė) |  |  |
| 12. | Garantinis laikotarpis |  |  |
| 13. | Įrenginio techninis aptarnavimas |  |  |
| 14. | Nuoroda į gamintojo puslapį, bukletas |  |  |
| 15. | Pristatymo terminas |  |  |